岱山县用户水龙头水质监测结果

（2021年第2季度）

信息发布单位：岱山县卫生健康局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | | | 监测指标合格率（%） |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.14 | 100 |
| 2 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 3 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 4 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 5 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 5.00 | <5 | 5.00 | 100 |
| 6 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.10 | <0.1 | 0.10 | 100 |
| 7 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 |
| 8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
| 9 | pH值 | 6.5～8.5 | 7.86 | 6.82 | 7.49 | 100 |
| 10 | 总硬度（以CaCO计）（mg/L） | ≤450 | 101.10 | 26.00 | 84.68 | 100 |
| 11 | 耗氧量（CODMn法，以O计）（mg/L） | ≤3 | 2.23 | 0.97 | 1.75 | 100 |
| 12 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 83.30 | 25.00 | 68.15 | 100 |
| 13 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100 |
| 14 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 58.00 | 8.10 | 29.44 | 100 |
| 15 | 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L） | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |
| 16 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 100 |
| 17 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 286.00 | 66.00 | 234.25 | 100 |
| 18 | 硝酸盐（mg/L） | ≤10 | 1.20 | ＜0.5 | 0.61 | 100 |
| 19 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.30 | ＜0.2 | 0.26 | 100 |
| 20 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |
| 21 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100 |
| 22 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 100 |
| 23 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.070 | ＜0.008 | 0.023 | 100 |
| 24 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.07 | ＜0.05 | 0.053 | 100 |
| 25 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100 |
| 26 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100 |
| 27 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.8300 | ＜0.02 | 0.1200 | 100 |
| 28 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | 100 |
| 29 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100 |
| 30 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100 |
| 31 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |
| 32 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0050 | 0.0008 | 0.0027 | 100 |
| 33 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |
| 34 | 大肠埃希菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |

说明：

（1）本信息来源于岱山县疾病预防控制中心检测报告。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%

岱山县用户水龙头水质监测合格率

（2021年第2季度）

信息发布单位：岱山县卫生健康局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 | 监测点数（个） | 监测指标数（项次） | 监测指标  综合合格率（%） | 备注 |  |
| 岱山县 | 20 | 680 | 100 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **合计** | 20 | 680 | 100 |  |  |

说明：

（1）本信息来源于岱山县疾病预防控制中心检测报告。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

 （3）监测指标综合合格率（%）=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。